Korjausselostus OH – RMU
[Tässä osiossa yksilöidään tiedot koneesta, omistajasta ja luvasta]
Tyyppi:				Ykskakskolme
Valmistaja:				Mikälienee
Tunnus:				OH - RMU
Valmistusvuosi:			1917
Kokonaislentoaika:			2345			
Laskuja:				1234
Korjaus:				Peruskorjaus

Omistaja:				Pelle Peruskorjaaja
Osoite:				Puusepänpaja 2q
Postinumero:			7777 Puusela
Sähköposti:				eolo@puusee.com
Puhelin:				+3589999999999

Lentokelpoisuustarkastaja:		Pentti Pottumainen
				lupano: 33333333
[Tarkastuksessa havaitut viat sekä toimintahäiriöt]
Havaitut viat ja puutteet:
Runko
-	murtuma pääkaaressa
luettelomaisesti pääosajaolla

Sivuperäsin
luettelomaisesti 

jne

Luettelo käytössä olevasta ohjekirjallisuudesta:
[Tarkka luettelo kirjallisuudesta, valmistajan määräyksistä/ohjeista sekä  viranomaisen minkä perusteella korjaus tehdään]
-	valmistajan peruskorjausohje
-	piirustukset not  003 – 023; 123 – 156
jne

Luettelo käytetyistä materiaaleista:
-	liima Aerodux 185, kovete 151		hyväksytty lekokäyttöön
-	koivuvaneri ; 1,5   2,0  2,5  mm		GL  I
-	mänty				taivutusvastuspöytäkirja liitteenä
jne    
[Tarkka yksilöity luette kaikista käytetyistä materiaalista.  Itse suoritetut materiaalin pöytäkirjat mainitaan ja liitetään liitteiksi. Tässä osiossa mainitaan ulkoistetut toimenpiteet ja työselosteet liitteiksi.]
Suoritetut työt

[Suoritetut yksilöidyt työt selvennityksineen koponettikohdin, esim vasen siipi, oikea siipi jne]
Runko

Kohde	Materiaalit	Huom.	Tarkastus	
Kaari no 3, uusittu päätuki asemassa 16.  Kuva 003	Mäntylista 10 x 15
Liimaus	liimaan koenappi (lkn) 1	Ok/ps	
Uusittu kylkivaneri vasemalle puolelle as. 016 - 234	Vaneri 1,5 mm, 
liimaus	lkn 2
kuvano 12*	Ok/ps	
jne				

*=  työdigikuvan numero 	

jatkuu kohteittain

[Lausunnot, selvennykset päiväykset ja allekirjoitukset]

Korjausselostus käsittää 23 numeroitua sivua.
Moottorilentokone OH – RMU on peruskorjattu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja on näiltäosin valmis koelennnoille.

Päiväys ja allekirjoitus

Koelennot suoritettu.   Koelennoista laadittu pöytäkirja liitteenä.  

Päiväys ja allekirjoitus

Moottorikone OH – RMU on peruskorjauksen osalta lentokelpoinen.

Päiväys ja allekirjoitus

Liitteet:
-	puun koestus pöytäkirja  3 kpl
-	punnituspöytäkirja
-	koelentopöytäkirja
-	265 digikuvaa työvaiheista CD:llä*
jne

Muuta 

jakelu vähintään
koneen asiakirjat
omistaja
lentokelpoisuudesta vastaava tarkastaja

*= liitä kaikki asiakirjat  CD:lle  mukaan.